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Аксиома 30:
«Основное правило одитинга в том, что все, что не желательно, но тем не менее все еще существует, должно быть обстоятельно рассмотрено и в этот момент оно исчезнет».


— Аксиомы Саентологии

Из Аксиомы 38:
«… Истина это точный момент, место, форма и событие… Таким образом мы видим, что раскрытие истины принесло бы воспроизведение как-естьности путем действительного переживания».
— Аксиомы Саентологии

Тэтан знает, что если бы он смог вспомнить точное место, где что-то возникло, точный момент и точное состояние и точного человека, который это сделал, то он тогда добился бы исчезновения этой вещи.

Датировка — это действие, в котором одитор помогает пк обнаружить точный момент, когда что-то случилось.

Определение местоположения — это действие, в котором одитор помогает пк обнаружить точное место, когда что-то случилось.

Путем датировки и определения местоположения, получения точного момента и места, где произошла определенная вещь, пк способен получить срыв массы и энергии, связанных с тем, что подвесило его в этой точке.

Датировка/местоположение, выполнение которой, требуется в различных подготовленных списках, это очень эффективный инструмент для урегулирования определенных пунктов, которые были определены как отсутствующие в таком списке. Это могут быть точки превышения, победы, которые были пропущены или обесценены тем или иным способом, моменты потери, травмы, болезненной эмоции или любые другие точки застревания схожей природы. Она также используется при исправлении неправильных дат или неправильных местоположений, которые давались пк в предыдущем одитинге.

В любом из таких случаев пк в некотором роде будет застревать в этих точках или же по крайней мере, некоторые его единицы внимания будут застревать на них и получение точных «когда» и «где» расфиксирует его.

То, что было рассмотрено в своем собственном времени, месте или форме может быть воспроизведено как-есть.

ПОЧЕМУ ВЫ ДАТИРУЕТЕ И ОПРЕДЕЛЯЕТЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

У человека может быть неправильная дата для инцидента ли же эта дата у него может полностью заблокирована. Он может спутать два инцидента, думая, что один случился перед другим, когда на самом деле все было наоборот. У него могут два инцидента схлопнуться в один, в плане времени. Или же, что более сурово, он может зависнуть во времени какого-то инцидента, который для него действует как настоящее время. Другими словами, этот момент все еще существует для него в НВ. Он видит вещи из этой точки во времени.

Путем точной ее датировки, вы производите срыв застрявшей во времени точки зрения. На Э-метре вы видите это как срыв и пк почувствует внезапное рассасывание массы.

Может возникнуть вопрос: Если вы продатировали инцидент до «срыва», что должно произвести срыв на шаге по определению местоположения? Ответ в том, что в дополнение к застрявшей точки зрения во времени у человека может быть какая-то застрявшая точка зрения в плане местоположения.

Поскольку у него была неправильная дата, у него также может быть неправильное местоположение или же заблокированное местоположение или же какая-то путаница между двумя или более местоположениями. Это прошлое местоположение все еще существует для него. Точка зрения из этого местоположения все еще существует для него.

Поэтому вы датируете и определяете местоположение. Обнаружение того, когда это было и где это было приводит к срыву обоих — и времени и места инцидента. Если он все еще зависает на любом из этого, то он находится вне настоящего времени и вне настоящего местоположения. Получение точной даты и местоположения  приводит к их срыву прямо в настоящее время.

Иногда во время датирования пк обнаруживает правильное прошлое местоположение одновременно с получением правильной даты и оно (местоположение) тогда срывается в тоже самое время. Одитор должен знать, что это может возникнуть, и понять, когда это происходит, потому что в этом случае он не должен пытаться шаблонно провести пк через шаги определения местоположения.

ДАТИРОВКА/МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЭТО НЕ ШАБЛОННАЯ ПРОЦЕДУРА

Хотя датировка/местоположение это точное действие оно ни в коей мере не является шаблонной процедурой. Одитор должен знать теорию этого действия, если он хочет успешно проводить датировку/местоположение. Он должен понимать, что он берет данные от пк и работает с пк. Роботоподобное применение шагов не только не приведет к желаемому результату, но и также может привести к серьезному замешательству в кейсе.

СРЫВ

Определение срыва: Внезапное рассеивание массы в уме, которое сопровождается чувством облегчения. (Технический словарь)

Это определение должно быть понято обоими — и одитором и пк. Это проясняется перед началом шагов Датировки/Местоположение. Пусть пк это продемонстрирует, используя демонабор, если это потребуется — так чтобы у него не было замешательства по этому поводу.

Срыв это определенное проявление. Важные данные для одитора заключаются в том, что пк должен сказать: «Что-то сорвалось» или «Это исчезло» или «Это пропало» или «Это исчезло», а не просто «Я чувствую себя яснее».

РАБОТА С Э-МЕТРОМ

Во время датировки/местоположения пк находится за Э-метром, но одитор обращается к пк и получает ответы от пк, при этом краем глаза смотря на Э-метр. Он не переходит к датированию и определению местоположения с Э-метром до тех пор, пока пк сам не сдастся на одном из этих шагов.

Пк можно сделать более зависимым от Э-метра или же его можно сделать более независимым от Э-метра, в зависимости от того, каким образом одитор использует Э-метр. Если кейс пк улучшается, он становится более независимым от Э-метра. В этом направлении вы и идете.

«ПРАВИЛО: Используйте Э-метр для того, чтобы датировать и подтвердить правильность даты любым образом, но только после того, как пк оказался неспособным самостоятельно найти дату». (БОХС от 4 авг 63, ВСЕМ ШАБЛОНАМ, ОШИБКИ С Э-МЕТРОМ, ОШИБКА В ЦИКЛЕ ОБЩЕНИЯ)

То же самое правило применяется к использованию Э-метра в шагах по определению местоположения.

ВРЕМЯ

Когда вы что-либо датируете, вы используете систему измерения времени. Существуют различные системы измерения времени и поскольку время это в основе постулат или суждение, то нет абсолютной системы для измерения времени. Время можно измерять в количестве лет назад. Его можно измерять годами, месяцами и днями (1918 после рождества христова, 1ое января). Эти две системы применимы к этой планете, поскольку термин «год» это время, которое требуется планете для того, чтобы эта планета полностью обернулась вокруг солнца. На более дальнем траке использовались другие системы дат. Вся суть в том, чтобы использовать ту систему, которую использует пк, потому что вся суть в датировке это добиться срыва прошлого момента, в котором пк застрял. Не имеет никакого значения какую систему измерения использует пк. Важно, чтобы одитор принимал и использовал ту систему, которую использует пк, и не пытался ее изменить.

В начале вы спросите пк: «Когда это было?». Он может сказать вам такими величинами как «года назад» или «недели назад». Или же он может сказать: «Это было в 1980» или же «Это было 24 августа 1672». Или же он может использовать систему датировки с более раннего трака. В любом случае вы это берете, и если он сказал: «Это было в то время, когда солнце было высоко 2 мая 1912», то вы затем не спрашиваете: «Сколько лет назад?» поскольку он только что вам это сообщил и ваш вопрос создал бы искажение той системы подсчета, которую использует пк.

ПРИ ДАТИРОВКЕ ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБУЮ СИСТЕМУ ПОДСЧЕТА — ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТУ СИСТЕМУ, КОТОРУЮ ИСПОЛЬЗУЕТ ПК.

Примечательно то, что пк может датировать что-то, что случилось до существования этой планеты, измеряя это количеством лет назад. Он может сделать это при помощи некоторого вида умственного компьютера, но одитор в любом случае не должен требовать того, чтобы пк преобразовал дату в другую систему подсчета.

И когда пк получил ее, одитор затем не искажает ее последовательность. То как это было найдено — года, месяцы, недели, дни, часы, минуты, секунды и доли секунд — вы не объявляете это согласно последовательности день-год-месяц, поскольку это запутает пк. Дата объявляется в том же самом порядке.

ПРИ ОБЪЯВЛЕНИИ ДАТЫ В КАЧЕСТВЕ УКАЗАНИЯ, ВСЕГДА ОБЪЯВЛЯЙТЕ ЕЕ В ТОЙ ЖЕ САМОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, В КОТОРОЙ ОНА БЫЛА НАЙДЕНА ИЛИ ДАНА.

ИМПЛАНТИРОВАННЫЕ ДАТЫ/ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

Имплантированные даты обычно дают только небольшие показания, тогда как действительные даты дают хорошие показания. Если вы подозреваете, что вы получаете ложные даты из какого-то импланта, то вы проверяете на Э-метре «Имплантированая дата?» и тогда вы получите показание на этом вопросе и эта ложная имплантированная дата больше не будет давать показание. Действительная же дата будет давать его хорошо.

Проверка на Э-метре это:

а)
ложная дата из импланта?

б)
действительная дата?

и Э-метр скажет вам.

ДАТИРОВКА

НАЗНАЧЕНИЕ ДАТИРОВКИ — ПОЛУЧИТЬ СРЫВ НА ПРОШЛОМ МОМЕНТЕ, В КОТОРОМ ЗАСТРЯЛ ПК.

В любой момент, когда пк дает дату или в любой момент, когда одитору приходится использовать Э-метр для того, чтобы осуществить датировку, вы должны помнить, что все, к чему вы стремитесь, это получить срыв.

Иногда вы получите срыв сразу же, как пк будет говорить: «Это было давно». Срыв сопровождается СР и П/С. Так что во время проведения датировки будьте готовы к неожиданности или же к СР и П/С. И если пк не высказывается, что у него произошел срыв, спросите его, потому что зачем продолжать пытаться датировать и получить срыв, если что-то уже дало его!

Очень часто дата, должна быть датирована вплоть до долей секунды для того, чтобы произошел срыв.

Если во время того как пк дает дату или же во время того как одитор датирует ее на Э-метре срыва не происходит, то тогда вы объявляете дату пк в качестве указания и она даст срыв. Если этого не происходит, то тогда присутствует или ошибка в дате, либо одитор исказил дату или ее последовательность при объявлении, либо срыв уже произошел при датировании и это было не замечено и превышено.

Обычно пк потребуется помощь со стороны одитора для того, чтобы начать и одитору возможно потребуется осуществить упражнение по датированию на Э-метре для установления порядка величин и каждой части даты. Затем способность пк улучшится и пк станет более способным находить даты самостоятельно. Одитор должен следить за этим, принимать данные пк, и никогда не оспаривать, проверять на Э-метре или же подавлять данные пк. Иногда пк внезапно выскажет всю дату за раз, и одитор должен быть готов к тому, чтобы точно ее записать и точно объявить.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И РАССТОЯНИЕ

При определении местоположения чего-то вы используете направление и систему подсчета расстояния. Равно как время это в основном суждение, так и расстояние тоже суждение. И существует множество систем подсчета расстояния, как на этой планете, так и на более раннем траке. Расстояние может быть подсчитано в милях, километрах, световых годах — для того, чтобы перечислить несколько. В одной цивилизации космической оперы на полном траке межгалактические расстояния измерялись при помощи того, сколько дней полета требуется от межгалактического космического корабля, называемого Гилан и межгалактические расстояния измерялись количеством «дней космического полета Гилана». Вы возможно обнаружите, что пк будет склонен использовать ту систему измерения расстояния, которая использовалась во времена последнего местоположения, в котором он застрял. Равно как пк может использовать некоторый вид умственного компьютера для того, чтобы преобразовать даты с полного трака в количество «лет назад», он также может умственно преобразовать некоторые расстояния в «мили». Но одитор никогда не ожидает от него, что он так сделает и никогда не просит его об этом.

ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБУЮ СИСТЕМУ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ — ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТУ СИСТЕМУ, КОТОРУЮ ИСПОЛЬЗУЕТ ПК.

И когда вы получите расстояние, вы должны точно объявить его, равно как и не искажать последовательность дат при объявлении его.

ПРИ ОБЪЯВЛЕНИИ РАССТОЯНИЯ В КАЧЕСТВЕ УКАЗАНИЯ, ВСЕГДА ОБЪЯВЛЯЙТЕ ЕГО ТОЧНО И В ТОЙ ЖЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, В КОТОРОЙ ОНО БЫЛО ДАНО ИЛИ БЫЛО НАЙДЕНО.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЭТО ПОЛУЧИТЬ СРЫВ НА ПРОШЛОМ МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, В КОТОРОМ ЗАСТРЯЛ ПК.

Как и в датировке одитор может помочь пк, используя Э-метр, но обычно пк будет способен найти и выдать данные, и одитор никогда не переключается к Э-метру, если пк может это сделать.

И вы также можете получить срыв сразу же на шаге по указанию или же в тот момент, когда пк осознает, что это произошло где-то еще или «не здесь» или «в Греции» или где угодно еще. Одитор должен быть готов к внезапному СР-П/С и спросить пк, произошел ли срыв, для того, чтобы прекратить попытки получить срыв на местоположении, на котором уже произошел срыв!

Обычно, если вы не получаете срыв при обнаружении направления и расстояния, вы получите срыв при объявлении местоположения пк в качестве указания. Если этого не происходит, значит в направлении или местоположении присутствует ошибка или же одитор исказил местоположение при объявлении.

Во время определения местоположения одитор получает прошлое физическое местоположение. То есть одитор получает направление, расстояние, галактику, звезду, планету, страну и т.д. сужая это до точного местоположения в пространстве, где это произошло.

Но эти вещи не находятся согласно какому-то шаблону — используются те вопросы, которые применимы к ситуации.

Например, если это произошло «в соседнем помещении», вы не спрашиваете: «Какая это была планета?» Или же если пк сказал, что это «два года назад» при датировке, то во время определения местоположения вы не спрашиваете: «Какая галактика?», потому что вне всяких сомнений это случилось в этой галактике. То же самое относится и к звезде. Если вы начинаете спрашивать: «Какая галактика?», тогда как случай имел место на Земле, вы тем самым бросаете пк назад по траку.

И если это произошло вне пределов города, в открытом месте, то вы не стали бы спрашивать какой это был город, дом, улица или дом. Вы должны использовать те вопросы, которые применимы к ситуации.

Пк, конечно же, находится В комнате для одитинга. Вы не спрашиваете, где он находится. И никогда также не задаются такие вопросы как: «Кто еще там был?» или «Что там было еще?» — поскольку эти штуки помещают пк в низ трака. Во время выполнения шага по определению местоположения вы не пытаетесь проходить инграммы. Это просто определение местоположения. Где? Что? Насколько далеко? Местоположение.

И во время определения местоположения, если не происходит мгновенного срыва, когда местоположение полностью обнаружено и кажется правильным, местоположение объявляется пк. Оно обычно вызывает срыв, когда объявляется пк, после того, как оно стало известным.

ДВА РАЗНЫХ УПРАЖНЕНИЯ

Существует два разных упражнения для датировки и определения местоположения и то, что использовать, зависит от способности пк находить и выдавать данные. Первое упражнение проводится тогда, когда пк самостоятелен и сам выдает данные. Второе упражнение проводится тогда, когда одитор устанавливает все данные при помощи Э-метра. Как и в любом другом процессинге, способность пк повышается по мере того, как вы продвигаетесь и одитор должен следить за этим и при необходимости переходить от датировки и определения местоположения с Э-метром, к принятию и подбиранию данных от пк. Может также произойти то, что пк, который был способен находить и выдавать данные, может столкнуться с чем-то особенно тяжелым и в этот момент будет нуждаться в поддержке со стороны одитора. Правило таково:

НИОГДА НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ К РАБОТЕ С Э-МЕТРОМ, ЕСЛИ ПК МОЖЕТ НАЙТИ И ДАТЬ ДАННЫЕ И НИКОГДА НЕ ДАВАЙТЕ ПК СРАЖАТЬСЯ, ЕСЛИ ОН НЕ МОЖЕТ НАЙТИ ДАННЫЕ, И НИКОГДА, НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ Э-МЕТР ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОСПОРИТЬ, «ИСПРАВИТЬ» ИЛИ ОБЕСЦЕНИТЬ ДАНЫЕ ПК.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ШАГ

Прежде чем датировать или определять местоположение с пк в первый раз, вы должны прояснить, что вы будете делать, и прояснить слова и термины, которые вы будете использовать так, чтобы пк понимал их и знал, что от него ожидается.

1.
Дайте пк Р-Фактор о том, что вы будете датировать прошлый момент случая (то есть тот момент, когда он произошел) до тех пор, пока не произойдет срыв.

2.
Проясните с пк слово «срыв» согласно определениям №1 и №2 из технического словаря.

3.
Проясните любые непонимания, которые есть у пк в отношении дат и датирования или слова, которые используются при подсчете времени или числа (то есть «биллионы» и т.д.)

4.
Дайте пк Р-Фактор, что вы будете устанавливать направление и расстояние для того, чтобы найти прошлое местоположение случая (то есть то место, где он произошел) до тех пор, пока не произойдет срыв.

5.
Проясните термин «направление» и концепт указания. Проясните термин «расстояние» и любые непонимания в отношении подсчета расстояния (то есть мили, световые года и т.д.)

6.
Дайте пк знать, что вы будете получать ответы от него, а не от Э-метра, пока не возникнет необходимость помочь ему при помощи Э-метра. Проясните также то, что если пк внезапно получит дату или местоположение, то ему следует высказать ее вам. Также дайте пк знать, что вы датируете и определяете местоположение для того, чтобы получить срыв и чтобы он сказал вам, когда срыв произойдет, поскольку цель этой процедуры это как раз добиться срыва массы.

ДАТИРОВКА ДО СРЫВА / ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ДО СРЫВА, ПРОЦЕДУРА ПО ШАГАМ

ПРОЦЕДУРА ОДИН, ПК ДАЕТ ДАННЫЕ

УПРАЖНЕНИЕ ПО ДАТИРОВКЕ № 1

1.
Р-Фактор: «Мы будем точно датировать прошлый момент, когда произошло _____, пока не произойдет срыв массы».

2.
Спросите, когда это произошло. (Если пк не знает, переходите к датировке при помощи Э-метра, согласно упражнению по датированию №2)

3.
Запишите ответ пк.

4.
Если это еще не было дано, то пусть пк даст оставшуюся часть даты прямо до долей секунд.

5.
Точно объявите дату пк в той же самой последовательности, в которой она была дана и произойдет срыв.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Срыв может произойти раньше на шагах датировки, и одитор не должен проходить мимо срыва. Если вы подозреваете, что произошел срыв, а пк не сказал об этом, то спросите его о том, произошел ли срыв или нет.


УПРАЖНЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ № 1

1.
Р-Фактор: «Мы будем точно искать прошлое местоположение, когда произошло _____, пока не произойдет срыв массы».

2.
Добейтесь того, чтобы пк указал туда, где это произошло. (Указал пальцем в направлении прошлого местоположения)

3.
Спросите пк о расстоянии до этого местоположения. (Это расстояние от того места, где пк сейчас, до прошлого местоположения)

4.
Если это еще не было дано, то пусть пк даст оставшуюся часть расстояния прямо до минимальных долей расстояния до тех пор, пока у вас не будет точного расстояния.

5.
Точно объявите расстояние преклиру в той же самой последовательности, в которой оно было дано, и произойдет срыв.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если пк начинает давать вам местоположение каким-нибудь иным образом, таким как «На углу Таймс-Сквер, Нью-Йорк», то вы конечно принимаете данные пк и не просите его преобразовать это в количество милей от сюда или во что угодно еще.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Срыв может произойти раньше на шагах определения местоположения, и одитор не должен проходить мимо срыва. Иногда срыв может произойти при просьбе пк указать. Иногда при датировке пк также получит местоположение и также произойдет срыв. Если вы подозреваете, что произошел срыв согласно наличию СР и П/С, а пк не сказал об этом, то спросите его о том, произошел ли срыв или нет. 

ПРОЦЕДУРА ДВА, ОДИТОР НАХОДИТ ДАННЫЕ ПРИ ПОМОЩИ Э-МЕТРА

УПРАЖНЕНИЕ ПО ДАТИРОВКЕ № 2

Если пк не знает, когда это произошло (на шаге 2 упражнения по датировке №1), то вы переходите к датировке с Э-метром.

1.
Установите систему датировки или измерения времени, в которой измеряется эта дата. Такую как «года назад» или же год (то есть 1918 после рождества христова) или же какую-либо иную систему. Не делайте этого, если вы уже знаете, что эта дата из этой жизни или же из времени этой планеты, поскольку это будет роботоподобно.

2.
Установите порядок величин.

3.
Точно датируйте с Э-метром дату, даже до долей секунды, пока вы не получите срыв-П/С.

4.
Если при нахождении полной даты срыва-П/С нет, то точно объявите ее пк в том же самом порядке, в котором она была найдена и вы должны получить срыв.

5.
Если вы не получили срыв, то присутствует или ошибка в дате или же в какой-то части даты или же она не достаточно точна или же срыв произошел ранее и не был замечен.

Проверка на Э-метре:

 
Неправильная дата?

 
Не полностью датировано?

 
Имплантированная дата?

 
Какая-то часть даты была неправильной?

 
Срыв уже произошел?

и справьтесь с тем, что дало показание и вы получите срыв-П/С.

УПРАЖНЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ № 2

Редкость, когда пк не может получить направление и расстояние или же как-либо еще определить точное прошлое местоположение. Если вы с этим столкнулись, то выполните то же самое упражнение, которое приведено в упражнение по определению местоположения № 1, одитор при этом устанавливает каждый шаг при помощи Э-метра.

1.
Добейтесь того, чтобы пк указал на местоположение, чтобы получить направление.

2.
Установите, какую систему подсчета расстояния (то есть мили, световые года или что угодно еще).

3.
Получите расстояние.

4.
Получите любые оставшиеся доли расстояния до маленьких долей или десятых.

5.
Объявите расстояние или местоположение в качестве указания и вы должны получить срыв-П/С.

6.
Если срыва нет, то была допущена ошибка, и вы должны проверить на Э-метре:

 
Какая-то часть местоположения неправильна?

 
Неправильное направление?

 
Неправильное расстояние?

 
Не полностью определено местоположение?

 
Срыв уже произошел?

и справьтесь с тем, что дало показание и вы получите срыв-П/С.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В датировке/местоположении, если оно застревает, и одитор не может с легкостью исправить ошибку в датировке и в определении местоположении, не продолжайте приводить пк в замешательство неправильными датами или неправильными местоположениями, поскольку они могут быть очень расстраивающими для кейса. УКАЖИТЕ ПК, ЧТО ПРИ ДАТИРОВКЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ БЫЛА ДОПУЩЕНА ОШИБКА И ЗАКОНЧИТЕ СЕССИЮ ДЛЯ ИНСТРУКЦИЙ К/С.

Если это подходит, то в при определении местоположения можно использовать нижеприведенное упражнение. Это, тем не менее, не может быть использовано в качестве шаблона там, где это не применимо. Если вы знаете, что инцидент произошел в недалеком прошлом или же в этой жизни, то вы не будете спрашивать: «Какая галактика?», поскольку такой вопрос не будет нести смысла и он бросит пк назад по траку.

Указать (пк указывает пальцем)

Расстояние? (включая доли расстояния, для того, чтобы получить точное расстояние)

Какая галактика?

Какая звезда?

Какая планета?

Какая страна?

Какой город?

Какая улица?

Какой дом?

Положение на улице?

Какая комната?

Расстояние от входа в дом?

Где в комнате?

Насколько далеко от каждой стены?

Насколько далеко от пола?

Насколько далеко от потолка?

продолжайте задавать эти вопросы, которые уточняют местоположение до срыва-П/С.

ПРИМЕЧАНИЕ: вышеприведенные шаги, особенно они, не могут считаться шаблоном. Слушайте пк и работайте с ним, реалистично, для того, чтобы точно обнаружить местоположение, но ни коим образом не оценивайте за него.

Если в какой-то момент на этих шагах окажется, что местоположение находится посреди океана или поля и т.д., то одитор использует доступные точки привязки или другие отметки для того, чтобы получить местоположение (то есть расстояние от ближайшей точки земли или расстояние от большого камня) до получения срыва-П/С.

Если, во время определении местоположения, пк начинает проходить случай или же дает слишком много «деталей сюжета», одитор добивается от пк того, чтобы он снова указал на местоположение, а затем продолжает с того же шага, на котором он остановился при определении местоположения.

ПОМЕХА

В датировке и определении местоположения кроется один возможный источник ПЗ, что замечательно для датировки и местоположения.

Правильная дата для одного инцидента или масса может действовать как неправильная дата для другого инцидента или массы, поскольку эта неправильная дата для этого.

Правильное местоположение для одного инцидента или массы может действовать как неправильное местоположение для других инцидентов или масс, поскольку это неправильно для других.

Это примечательно для датировки и определения местоположения, что правильная дата или местоположение может вызвать ПЗ из-за того, что при этом она или оно является соответственно неправильной датой или неправильным местоположением для других инцидентов или масс. Это происходит не всегда, но это описывается здесь на тот случай, если одитор или К/С столкнутся с этим.

Проявления этого таковы:

а)
пк необъяснимо расстраивается

б)
оба вопроса «Правильная дата?» и «Неправильная дата?» дают показание

в)
РТ повышается

г)
увеличиваются массы или давление.

Это высвободится при указании на то, что найденная дата это неправильная дата для других инцидентов или масс и при указании на то, что найденное местоположение это неправильное местоположение для других инцидентов и масс.

сводка

ПРАВИЛЬНАЯ ДАТА, ОСОБЕННО ЕСЛИ ЕЕ РАЗБИТЬ ДО СЕКУНД И ДОЛЕЙ СЕКУНД, ДАСТ СРЫВ.

ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ЕГО РАЗБИТЬ ДО МИНИМАЛЬНЫХ ДОЛЕЙ РАССТОЯНИЯ, ДАСТ СРЫВ.

Датировка/местоположение, при правильном, быстром и гладком проведении, работает хорошо и успешно. Чем больше времени она занимает, тем больше она рестимулирует все виды других вещей, которые не имеют никакого отношения к курсу действия.

Шаги датировки/местоположения не должны выполняться роботоподобно. Необходимо понимание механизмов того, как это делается и почему.

Суть датировки/местоположения это приведение пк в НВ путем стирания даты при помощи ее обнаружения и стирания местоположения при помощи его обнаружения, поскольку пк, который не находится в НВ, зафиксирован как на дате, так и на местоположении.

Если теория этого понята, то никто не будет делать это как шаблон.

Это очень точное действие, которое выполняется с очень хорошими ТУ. Его результаты просто феноменальны.

Л. РОН ХАББАРД
Основатель

